**Horizontale Badewasser-Umwälzpumpe**

Baureihe BADU Resort-AK

Ein Bild, das Maschine enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Pumpenausführung**

- selbstansaugende Badewasser-Umwälzpumpe in PP einschließlich Vorfilter mit Siebkorb

- für Sole- und Thermalwasser geeignet

**Motor**

- direkt angeflanschter Drehstrommotor Effizienzklasse IE3

- Schutzart IP55 mit lebensdauergeschmierten, abgedichteten Kugellagern und  
 AS-Festlager

- mit Abdichtung gegen Spritzwasser

- inklusive Kaltleiterfühler für Frequenzumrichter-Betrieb

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Werkstoffausführung**

Gehäuse PP GF 30

Laufrad PPE GF 30

Saugsieb PP

Deckel PC, transparent / PA 66 GF 30

Klebemuff ABS

Laufradmutter PP GF 30

Zwischengehäuse PP TV 40

Dichtungsgehäuse PP TV 40

Leitschaufeleinsatz PP GF 30

Schrauben Edelstahl

Gleitringdichtung SiC/SiC/Viton

**Fabrikat**

Hersteller SPECK

Baureihe BADU Resort-AK

**Betriebsverhältnisse**

Förderstrom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m³/h

Förderhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

Motorleistung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW

Drehzahl 2.840 min-1

Spannung 400 V

Frequenz 50 Hz

**Anschlüsse**

Saug-/Druckstutzen Klebemuffe Ø \_\_\_\_\_\_\_\_

**Hersteller**

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: [info@badu.de](mailto:info@badu.de)