**MTX**

Ein Bild, das Maschine, Zylinder, Blau enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Pumpenausführung**

- Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor

- verlängerte Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder

- Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Werkstoffausführung**

Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301

Laufräder Edelstahl 1.4301

Welle Edelstahl 1.4301

Dichtungsträger Edelstahl 1.4301

Motorträger Al-Druckguss

Runddichtringe EPDM

Gleitringdichtung Kohle/Keramik/EPDM

**Fabrikat**

Hersteller SPECK

Baureihe MTX

**Betriebsverhältnisse**

Förderstrom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m³/h

Förderhöhe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ m

Motorleistung \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kW

Nennstrom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A

Drehzahl ca. 2.850 min-1

Spannung/Frequenz \_\_\_\_\_\_\_\_ V / \_\_\_\_\_\_\_\_ Hz

**Anschlüsse**

Druckstutzen DIN 2999 Rp 1 ¼ im Gewinde dichtend

Saugstutzen DIN 2999 Rp 1 ½ im Gewinde dichtend

**Hersteller**

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: [info@speck-pumps.com](mailto:info@speck-pumps.com)