**SG/SGM**



**Ausführung**

- selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für reine, wasserähnliche Flüssigkeiten

- ausgestattet mit lebensdauergeschmierten Motorlagern

- Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung

- Wechselstromausführung mit Ein- und Ausschalter im Klemmkasten. 1,5 m Kabel und

 Schukostecker

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Werkstoffausführung**

Gehäuse Edelstahl 1.4301

Laufräder Edelstahl 1.4301

Welle Edelstahl 1.4305

Gehäusedeckel Edelstahl 1.4301

Pumpenfuß Edelstahl 1.4301

Motorgehäuse Edelstahl 1.4301

Dichtringe NBR

Diffusor Noryl

Gleitringdichtung Kohle/SiC/NBR

Befüll- und Entleerungsstopfen Edelstahl 1.4301

**Fabrikat**

Hersteller SPECK

Baureihe SG/SGM

**Betriebsverhältnisse**

Förderstrom der Anlage 0 m³/h

Förderhöhe 0 m

Motorleistung 0,88 kW

Drehzahl 2.850 min-1

Spannung/Frequenz 230 V, 50 Hz

Druckstutzen DIN 2999 Rp 1 im Gewinde dichtend

Saugstutzen DIN 2999 Rp 1 ¼ im Gewinde dichtend

**Hersteller**

Adresse SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@speck-pumps.com